Многочастотный метод картографирования активных ядер галактик с учетом частотно-зависимого сдвига РСДБ-ядра

Байкова А.Т.

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Россия

АБСТРАКТ

	Разработан эффективный алгоритм многочастотного синтеза РСДБ-изображений с коррекцией зависимости радиояркости источника от частоты на основе метода максимальной энтропии, позволяющий учитывать спектральные члены любого порядка, а также строить карты спектрального индекса. Показано, насколько важным при применении алгоритма многочастотного синтеза является учет частотно-зависимого сдвига изображений. Наши выводы демонстрируются результатами обработки многочастотных VLBA-данных  радиоисточников J2202+4216, J0336+3218, J1419+5423 и J0958+6533 со сложной структурой на мс угловых масштабах. 
             Действительно, стандартная теория внегалактических радиоисточников предсказывает частотно-зависимый сдвиг РСДБ-ядра из-за эффектов непрозрачности в ядерной области источника. Самопоглощение синхротронного излучения имеет место в ультракомпактной области вблизи <<центральной машины>> АЯГ, механизм которого наиболее эффективен на низких частотах. Как следствие, максимальное значение яркости проявляется дальше от ядра вдоль оси джета на более низких частотах. Это теоретическое предсказание подтверждено наблюдениями: частотно-зависимый сдвиг положения ядра был измерен для ряда квазаров. В литературе это явление активно дискутируется также с точки зрения точности астрометрических измерений.  
             Отсюда следует, что многочастотный анализ данных должен предваряться совмещением изображений, полученных на разных частотах. Параметры относительного сдвига изображений, используемые в данной работе, были найдены в результате совмещения компактных деталей оптически тонкого джета, которые не подвержены эффектам поглощения в той мере, как это происходит в ядре источника.