Исследование возможности создания и основные требования к волоконно-оптической линии передачи радиоастрономических сигналов от антенны радиотелескопа в аппаратное помещение

Шантырь В.А. 

Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

Для передачи СВЧ сигналов с выходов радиоастрономических приемных устройств, расположенных непосредственно на антенне, в аппаратное помещение обсерватории к системам преобразования и регистрации сигналов на радиотелескопах традиционно использовались радиочастотные коаксиальные кабели. Однако передача сигналов СВЧ по коаксиальным фидерным линиям требует коррекции неравномерности затухания широкополосных сигналов в кабелях, обеспечения гальванической развязки и не всегда удовлетворяет требованиям надежности и помехозащищенности, поэтому альтернативой кабельным линиям передачи стали волоконно-оптические линии передачи (ВОЛП). Сегодня ВОЛП заменили коаксиальные линии передачи на большинстве зарубежных радиотелескопов. На российских радиотелескопах данное направление имеет существенное отставание.
В работе рассматриваются три варианта построения ВОЛП радиоастрономических сигналов от антенны радиотелескопа в аппаратное помещение, исследуется возможность создания ВОЛП с использованием современной аналоговой и цифровой оптоэлектронной элементной базы, формулируются основные требования к проектируемой ВОЛП, приведены основные характеристики рекомендуемых оптоэлектронных приемо-передающих модулей и волоконно-оптического кабеля.