Пробные наблюдения радиополяриметра на 4-8 ГГц.

Жданов Д. А. (1), Занданов В Г. (1)

(1), Институт солнечно-земной физики СО РАН, Россия

АБСТРАКТ

Наблюдения быстрых микроволновых всплесков на Сибирском Солнечном Радиотелескопе (ССРТ) в большинстве случаев имеют неоднозначность. Для адекватной интерпретации необходимо привлечение данных в широком спектральном диапазоне (динамические спектры), перекрывающих рабочую частоту ССРТ.
Для получения динамических спектров в диапазоне 4 – 8 ГГц был предложено создание наблюдательного инструмента. Он представляет собой многоканальный радиополяриметр, по схеме радиометра с квадратичным детектором на каждый канал. Основными характеристиками инструмента являются чувствительность по потоку не хуже 1 с.е.п., и временное разрешение около 10 мс.
Инструмент находится на стадии внедрения в эксплуатацию, проводятся пробные наблюдения. 
Планируется проведение регулярных наблюдений, с предоставлением данных в свободном доступе в сети Интернет на сайте обсерватории ССРТ.