. 

Двухчастотный радиометр «водяного пара» комплекса «Квазар-КВО». 

Быков В.Ю., Г. Н. Ильин, М. Н. Кайдановский

Институт прикладной астрономии РАН, Россия

	Приводятся результаты модернизации аппаратуры модуляционных радиометров, предназначенных для измерения яркостной температуры атмосферы в диапазоне частот 20,3 ГГц и 31,5 ГГц, лежащих на склонах линии излучения водяного пара 22,235 ГГц. На современной элементной базе с использованием микроконтроллеров разработаны следующие узлы радиометров:
- устройства управления ферритовыми СВЧ переключателями,
- система регистрации, сбора  и передачи данных,
- схемы дистанционного контроля и управления радиометрами,
- многоканальное устройство точного (±0,05ºС) контроля  и регистрации  температуры СВЧ блока и волноводных согласованных нагрузок, служащих источником калибровочного сигнала.
	Проведенная модернизация  обеспечила надёжную работу измерительного комплекса в автоматическом режиме на многосуточных  интервалах времени. 
	Обновлённая двухуровневая система термостабилизации аппаратуры радиометра позволила получить относительную нестабильность коэффициента усиления на коротких интервалах времени  (порядка 5÷10 минут) не хуже  5∙10-4 . 
	По результатам испытаний аппаратуры в обсерватории «Светлое» комплекса «Квазар-КВО» определены дальнейшие возможности улучшения параметров радиометра: - стабильности коэффициента усиления СВЧ блоков,
- снижения шумовой температуры до уровней 150К и 250К в диапазонах рабочих частот,
- обеспечение работы радиометров в режиме «полной мощности», путём использования низкобарьерных арсенид-галлиевых детекторных диодов, работающих с нулевым смещением.