Исследование фазовой стабильности кабелей, использующихся для передачи высокостабильных сигналов опорной частоты.

Карпичев А.С.
 
Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

	Основным элементом системы фазовой калибровки, необходимой для высокоточного контроля фазовых задержек приемно-преобразующего тракта при проведении радиоинтерферометрических наблюдений со сверхдлинной базой, в настоящее время является генератор импульсов пикосекундной длительности. Для контроля электрической длины кабеля, подающего опорный сигнал от водородного стандарта к генератору, используется специальное устройство, вносящие в спектр импульсов фазовой калибровки дополнительные гармоники за счет модуляции опорного сигнала.
	При создании радиоинтерферометра на базе антенн малого диаметра, в рамках концепции VLBI-2010, можно исключить подобное устройство, если для распределения сигналов опорной частоты будут использоваться радиочастотные кабели, обладающие высокой фазовой стабильностью в течение всего времени наблюдения.
	В настоящей работе исследуется фазовая стабильность нескольких кабелей, выпускаемых современной промышленностью. Целью исследования является получение зависимости фазовых характеристик кабеля от условий эксплуатации. На основании полученных данных делаются выводы о возможности применения исследуемых кабелей для построения радиоинтерферометрических систем, отвечающих требованиям VLBI-2010.