Преобразование Сибирского солнечного радиотелескопа в радиогелиограф нового поколения.

Лесовой С.В.,  Иванов Е.Ф.,  Алтынцев А.Т.,  Губин А.В.,  Муратова Н.О.

Институт солнечно-земной физики СО РАН, Россия

АБСТРАКТ

	Приводится детальное описание макета многоволнового радиогелиографа,  созданного в процессе преобразования Сибирского солнечного радиотелескопа (ССРТ) в гелиограф нового поколения, представляются результаты первых наблюдений. Описываются планы по сооружению на базе ССРТ 100-антенного радиогелиографа диапазона 4-8 ГГц.
	10-антенный макет радиогелиографа представляет собой широкополосные параболические антенны диаметром 1.8 м, установленные на крайних позициях антенной решетки ССРТ и соединенные с рабочим зданием аналоговыми оптическими линиями связи. Каждая из антенн оснащена широкополосным облучателем, способным принимать обе круговые поляризации и оптическим модулятором, с помощью которого микроволновый сигнал передается по оптоволокну. В рабочем здании установлены оптические приемники, смесители и цифровые приемники для каждой антенны. Сигналы каждой антенны в цифровом виде поступают на 3-битовый коррелятор, вычисляющий  корреляции всех парных комбинаций антенн.
	Следующим шагом, после создания 10-антенного макета, является сооружение радиогелиографа, состоящего, примерно, из 100 антенн и использующего технические решения, полученные на стадии макетирования. Такой инструмент, радиогелиограф нового поколения, позволит получать изображения всего диска Солнца на любой из частот диапазона 4-8 ГГц.