Цифровой приемник ССРТ корреляционного типа

А.В. Губин, С.В.Лесовой 

Институт солнечно-земной физики СО РАН, Россия

АБСТРАКТ

	Существующая приемная система ССРТ была смонтирована достаточно давно и имеет ряд недостатков. Поэтому встал вопрос о модернизации приемной части и  как альтернатива имеющемуся акусто-оптическому приемнику было решено перейти на цифровую обработку сигнала, получаемого с антенной решетки ССРТ, к тому же современные средства ЦОС позволяют реализовать данную задачу . Т.о. была разработана система кросскорреляционного приемника на базе отладочного набора с ПЛИС семейства Altera и с использованием АЦП от Texas Instruments. Характеристики коррелятора следующие: полоса 120 МГц, число каналов 500, усреднение (временное разрешение) 1млн( 4 мс), разрядность выхода 32 бит.
Планируется, что внедрение данной схемы позволит перейти на цифровую обработку сигнала и улучшить качество изображения, получаемого на ССРТ.