Технологии обработки  информации при интерферометрическом приёме сигналов искусственных космических объектов

Шмелд И., Нечаева М.Б. 
Вентспилсский международный радиоастрономический центр (ВМРЦ), Латвия

Рассматриваются проблемы обработки экспериментальных данных в задаче исследования искусственных космических объектов (ИКO) методом радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой (РСДБ). 
В настоящее время в ВМРЦ разрабатывается проект по созданию технологий регистрации, передачи и обработки сигналов, связанных с ИКO. В рамках данного проекта предусмотрено создание собственного коррелятора для обработки сигналов как от удалённых естественных радиоисточников, так и от искусственных объектов в околоземном космическом пространстве. 
Особое внимание уделяется задаче исследования объектов космического мусора методом РСДБ-локации. ВМРЦ имеет опыт участия в подобных экспериментах: в 2007 и 2008 году радиотелескоп РТ-32, оснащённый РСДБ-аппаратурой на диапазон 5 ГГц, принимал участие в международных сеансах по локации космического мусора. 
В докладе представлены основные этапы создания коррелятора и алгоритмы обработки сигналов.
Работа поддержана Проектом Европейского социального фонда Nr. 2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151