Цифровой видеоконвертер RDAS.

С.В. Сазанков, А.А.Скрипкин, А.И. Смирнов, Б.З.Каневский (АКЦ ФИАН).

АБСТРАКТ

       В ходе подготовки к проведению миссии «Радиоастрон» был разработан, создан и испытан видеоконвертор с интерфейсом S-2.
Значение центральной частоты принимаемых видеоконвертером сигналов - 160 МГц, максимальная мгновенная ширина полосы частот принимаемых сигналов - 32 МГц;
Видеоконвертер имеет два независимых входных канала приёма.
Цифровой тракт видеоконвертера обеспечивает аналого-цифровое преобразование сигналов каждого из двух независимых каналов приёма видеоконвертера с восьмибитным квантованием, квадратурное разложение сигналов, преобразованных в цифровую форму относительно номинального значения центральной частоты входного сигнала (выделение верхней и нижней боковых полос). Развязка между верхней и нижней боковыми полосами составляет не менее 23 дБ, цифровую частотную селекцию фильтрами низких частот (ФНЧ) каждой из четырёх компонент двух независимых квадратурных разложений. При этом предусмотрено два режима работы цифрового тракта видеоконвертера: один режим с полосой селекции 4 МГц, другой – с полосой селекции 16 МГц. Смена режимов работы обеспечивается перезагрузкой коэффициентов цифровых фильтров.