Многочастотный приемный радиокомлпекс для назменых радиотелескопов.

Б.З.Каневский (1), А.И. Кирпиченков (2), В.Д. Стариков (1), М.С. Турыгин (3), С.Ю. Турыгин (3), А.И. Смирнов (1), В.И. Васильков (1), А. Петров (1), Ю.А. Ковалев (1), С.В. Сазанков (1)

(1), АКЦ ФИАН
(2), МАТИ (ТУ)
(3), СКБ ИРЭ

Представлены результаты разработки и исследований многочастотного высокочувствительного приемного комплекса на диапазоне длин волн 18 см, 6 см и 1,35 см, созданного в ходе реализации проекта «Радиоастрон» для обеспечения радиоастрономических наблюдений на наземных радиотелескопах.