Результаты обработки многобазовых серий наблюдений комплекса «Квазар-КВО» 6-станционным коррелятором АРК

Суркис И.Ф., Зимовский В.Ф., Кен В.О., Мельников А.Е., Мишин В.Ю., Фатеев А.О., Шантырь В.А.

Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

В данной работе приводятся основные конструктивные решения коррелятора АРК и результаты обработки серий наблюдений.
В 2009 г. был введен в эксплуатацию новый отечественный 6-станционный РСДБ коррелятор АРК (астрометрический радиоинтерферометрический коррелятор), предназначенный для обработки серий наблюдений РСДБ комплекса «Квазар-КВО».
АРК является аппаратно-программным коррелятором с реализацией XF алгоритма обработки. Аппаратно вычисляются отсчеты кросскорреляционных функций РСДБ сигналов и выделяются сигналы генераторов пикосекундных импульсов станций. АРК обрабатывает данные с входным потоком стандарта VSI-H и оснащен устройствами воспроизведения РСДБ сигналов Mark5B. Скорость потока данных от каждой станции может достигать 1 Гбит/с, структура потока данных – 16 двухбитовых частотных каналов, максимальная тактовая частота 32 МГц. АРК способен одновременно обрабатывать сигналы  6 станций (15 баз), максимальная скорость потока данных на входе вычислительных устройств коррелятора – 30 Гбит/с.
Начиная с февраля 2009 г. все РСДБ наблюдения комплекса «Квазар-КВО», проходящие по отечественным программам, регистрировались на Mark5B и обрабатывались на корреляторе АРК. В 2009-2010 гг. на комплексе «Квазар-КВО» проходили серии наблюдений по программам Ru-U и Ru-E. Наблюдения по программе Ru-U с целью определения всемирного времени проходили часовыми сериями на одной базе. Наблюдения по программе Ru-E с целью определения всех пяти параметров ПВЗ проходили суточными сериями наблюдений на трех базах. В результате первичной обработки на корреляторе АРК и вторичной обработки в службе вращения Земли ИПА РАН были получены оценки ПВЗ.