Математическая модель оценки проницающей способности оптоэлектронных систем по обнаружению космического мусора, находящегося на околоземных орбитах

Класс Е.В., Поташов С.Ю., Шаховский В.В.

ФГУП «ЦНИИХМ», Россия

АБСТРАКТ

	В последнее время вопрос наблюдения малых космических объектов на околоземных орбитах стал особенно актуальным ввиду возрастающего количества объектов космического мусора. К последним относятся, например, обломки космических аппаратов, отработавшие ступени ракет и т. д.
	В данной работе предложено расширение модели, изложенной в работе Бакута П.А. и др. за счёт включения такого немаловажного фактора, как неоднородность квантовой чувствительности ячеек ПЗС матрицы, ухудшающего проницающую способность (для примера расчёта, приведённого в статье1 - на 1.0-1.5m). При этом изменяется характер зависимости проницающей способности от времени интегрирования сигнала ПЗС.
	Возможности метода демонстрируются на примере расчётов проницающей способности современных оптоэлектронных сенсоров американской наземной системы контроля космического пространства GEODSS, а также SBV-сенсора, установленного на американском спутнике MSX в рамках программы Mid-Course Space Experiment.