Технологии XXI века: высокоточные системы позиционных и угловых измерений и их применение в астрономической технике

Поляков Е.В. (1), Юрьев А.И. (2)

(1) Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Россия
(2) Corp.RENISHAW , Великобритания (Торговое представительство в России)

АБСТРАКТ

Последние два десятилетия отмечены революционным развитием измерительных технологий. Точности позиционных и угловых измерений возросли на несколько порядков. Достаточно сказать, что бесконтактные позиционные датчики, доступные рядовому потребителю, обладают впечатляющими характеристиками, например, датчик RESOLUTETM для абсолютных измерений обеспечивает точность линейных измерений 1 нм при  скорости перемещения до 100 м/с, точность угловых измерений – 0.7 mas при скорости до 3400 об/мин. В докладе представлены различные позиционные измерительные системы ведущих фирм мира, рассматриваются принципы и методы функционирования энкодеров, обсуждаются их технические и эксплуатационные характеристики с точки зрения применимости в астрономической технике, демонстрируется работа датчиков.
Первые астрономические инструменты, оснащенные датчиками нового поколения, появились в конце 1990-х в США, в России впервые были использованы в 2003 году в ГАО РАН при реконструкции астрографической измерительной машины «Фантазия». За истекшие годы мы убедились в высокой надежности и помехозащищенности указанных систем. Следует отметить также их нетребовательность к операциям установки и юстировки.