О моделировании линий гелия в спектре затменной двойной SZ Cam

Горда С.Ю. (1),  Калинин А.А. (1)

(1)  Астрономическая обсерватория Уральского госуниверситета, Россия

АБСТРАКТ

	Затменная переменная SZ Cam с массивными компонентами раннего спектрального класса является северным компонентом визуально-двойной звезды ADS 2984. Первые наблюдения спектров высокого разрешения SZ Cam Майера и Лоренца 1998 г. выявили сложную структуру спектральных линий, состоящих, по крайней мере, из трёх компонент. Авторы объяснили такую структуру существованием третьего тела, по всей видимости, тоже двойного. Спектры SZ Cam, полученные в 2003 году на эшелле спектрометре НЭС 6-метрового телескопа САО РАН, и обработанные классическим методом разделения бленд  линий на компоненты, не позволили сделать однозначный вывод о кратности третьего тела из-за неопределенности в интерпретации результатов разделения при большом количестве компонентов.
	В данной работе представлена попытка уменьшения количества компонентов в бленде путем моделирования спектра ТДС SZ Cam в предположении, что спектральный класс и масса звезд пары известна. Форма поверхности звезд и ход физических параметров на них вычислялся по программе Антохиной 1988 г. Поверхности звезд разбивались на элементарные площадки и для них вычислялись модели атмосфер, а затем и спектр отдельно для каждой такой площадки с локальными значениями эффективной температуры и ускорения силы тяжести. Модели атмосфер рассчитывались с помощью программы Tlusty200, спектр вычислялся с помощью программы Synspec43.
	Представлены предварительные результаты моделирования линий гелия HeI 471.3, 492.2 и 501.5 нм в спектре SZ Cam. Спектр в области линии HeI 492.2 нм рассчитан для одной из реально наблюдавшихся фаз, в которых получен спектр на 6-метровом телескопе САО РАН, а именно для фазы 0.46. Качественно, теоретический и наблюдаемый профили похожи, но наблюдаемый имеет меньшую глубину. Для построения физической модели SZ Cam необходимо как улучшение моделирования спектра системы, так и накопление большего наблюдательного материала.