Использование планшетных сканеров для оцифровки и новой редукции фотографических пластинок: метод калибровки, вычисление измеренных координат, оценки точности.

Хруцкая Е.В, Калинин С.И, Бережной А.А, Ховричев М.Ю.

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН.

АБСТРАКТ

        Показана возможность использования недорогих планшетных сканеров для оцифровки и последующей новой редукции фотографических пластинок с изображениями звезд и малых тел Солнечной системы.  Для работы применялся сканер Microtek ScanMaker i900 (оптическое разрешение 3200 dpi, 16 bpp, размер области сканирования -200-250 мм). Измерялись фотографические пластинки (160х160 мм), полученные на нормальном астрографе Пулковской обсерватории в 50-х годах прошлого столетия,  содержащие звездные поля    с изображениями избранных астероидов и “быстрых” звезд.  Проанализированы основные систематические  ошибки, вносимые в результаты измерений сканерами подобного класса. Предложен метод калибровки и метод вычисления измеренных координат звезд, во многом исключающий эти ошибки. Разработанная методика вычисления измеренных координат звезд  предполагает 4-х кратное сканирование каждой пластинки с поворотами на углы кратные 90 градусов.  Общее время сканирования одной пластинки составляет  20 минут (5 мин.* 4). Случайная ошибка при измерении объектов на одной пластинке (повторяемость) лежит в пределах 14-24 мсд.  При редукции пластинок был использован метод 6-ти постоянных.  В качестве опорного взят каталог UCAC3.  Количество опорных звезд на пластинке колебалось в пределах от 20 до 350 в зависимости от галактической широты. Среднее значение ошибки измеренных координат звезд для одной пластинке составило 50-65 мсд. Ошибка единицы веса – 2-3 мкм (120-180 мсд), помимо недоисключенных ошибок сканера  эта ошибка включает в себя и ошибки опорного каталога.  По сравнению с результатами измерений аналогичных пластинок на Аскорекорде,  использование сканера на порядок увеличило скорость измерения и улучшило точность измеренных координат в среднем на 40%. 
      Работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ N 09-02-00419.