Аппаратное обеспечение 6-станционного коррелятора  

Зимовский В.Ф., Суркис И.Ф.

Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

В данной работе приводятся структура и принципы работы аппаратного обеспечения 6-станционного коррелятора АРК (астрометрический радиоинтерферометрический коррелятор).
Комплекс «Квазар-КВО», предназначенный для радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), оснащен коррелятором АРК, по параметрам, не уступающим современным зарубежным аналогам.
В аппаратно-программном корреляторе реализован XF алгоритм обработки. Аппаратно вычисляются отсчеты кросскорреляционных функций и выделяются сигналы генераторов пикосекундных импульсов станций.
Коррелятор АРК способен обрабатывать потоки данных от каждой станции до 1 Гбит/с. Коррелятор использует данные стандарта VSI-H и оснащен системами воспроизведения Mark5B.
Аппаратное обеспечение коррелятора позволяет наращивать производительность от 2-станционного однобазового до 6-станционного 15-базового. Введенный в эксплуатацию коррелятор комплекса Квазар-КВО является 6-станционным.
Аппаратное обеспечение коррелятора состоит из системы воспроизведения в составе  6 устройств воспроизведения РСДБ сигналов Mark5B, системы распределения сигналов в составе генератора синхронизирующих сигналов и распределительных модулей, вычислительной системы в составе 5 промышленных компьютеров стандарта Compact PCI 6U и  15 базовых вычислительных модулей коррелятора, аппаратно реализующих вычисление отсчетов кросскорреляционных функций и выделение сигналов калибровки, управляющего персонального компьютера, сетевого коммутатора, KVM – переключателя.
Аппаратура 6-станционного коррелятора, кроме управляющего персонального компьютера, размещена в 4х 19-дюймовых стойках.