Разработка программного коррелятора на основе Blade-серверной технологии 

Зимовский В.Ф., Суркис И.Ф.

 Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

Дальнейшее развитие метода РСДБ в приложении к задачам координатно-временного и навигационного обеспечения  (КВНО) выдвигает все возрастающие требования к системам корреляционной обработки - корреляторам. Таковыми требованиями являются: увеличение потока данных от одной станции в несколько раз, по сравнению с функционирующими  гигабитными, увеличение числа станций одновременно участвующих в РСДБ наблюдениях, уплотнение программ наблюдений за счет увеличения числа наблюдаемых источников в единицу времени, работа в режиме реального времени. Это ведет к увеличению входного суммарного потока данных на коррелятор, налагает повышенные требования на отказоустойчивость и мобильность конфигурации коррелятора. 
Удовлетворить всем этим требованиям при разработке коррелятора использующего аппаратные принципы корреляционной обработки довольно сложно. В то же время в настоящее время бурно развивается технология  создания мощных вычислительных систем на основе Blade-серверов, позволяющих создавать наращиваемые вычислительные системы с количеством вычислительных  процессоров достигающих нескольких тысяч и обладающими высокоскоростными интерфейсами связи в десятки Гбайт. Данные системы интегрированы с электронными средствами связи,  допускают гибкое дистанционное управление, обладают повышенной отказоустойчивостью и наиболее полно соответствуют требованиям предъявляемым к разрабатываемым  корреляторам. 
В данной работе обсуждается возможность создания программного коррелятора на основе Blade-серверной технологии. Приводятся структурная схема и делается оценка конфигурации современного  программного коррелятора на основе Blade-серверов.