Управляющее програмное обеспечение коррелятора АРК.

Фатеев А.О., Суркис И.Ф., Мельников А.Е.

Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

В данной работе представлено описание программного обеспечения управления аппаратурой коррелятора АРК.
6-станционный коррелятор АРК (Астрометрический Радиоинтерферометрический Коррелятор) предназначен для обработки РСДБ наблюдений комплекса «Квазар-КВО». Коррелятор является аппаратно-программной системой. В состав аппаратного обеспечения коррелятора входят специальные вычислительные модули и устройства воспроизведения РСДБ сигналов. Вычислительные модули устанавливаются в промышленные компьютеры (крейты). 
Управляющее программное обеспечение является распределенной системой и запускается на всех крейтах. Программное обеспечение осуществляет управление устройствами воспроизведения, являющимися компьютерами специального исполнения,  через локальную сеть коррелятора, посылая команды предстартовой настройки, стартовые и стоповые команды. Вычислительные модули коррелятора получают данные для сопровождения РСДБ сигналов по задержке и доплеровской фазе через PCI шину крейтов. Результаты работы вычислительных модулей (отсчеты кросскорреляционных функций и выделенные сигналы генераторов пикосекундных импульсов станций) передаются в ЦПУ крейтов и записываются на жесткие диски для последующей обработки.