Постпроцессорное программное обеспечение 6-станционного коррелятора АРК комплекса «Квазар-КВО» 

Шантырь В.А., Суркис И.Ф., Мишин В.Ю. 

Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

Завершающим этапом корреляционной обработки РСДБ наблюдений является постпроцессорная обработка данных, которая выполняется специальным программным обеспечением, входящим в состав программных средств РСДБ коррелятора. Разработанное для 6-станционного коррелятора АРК (Астрометрический Радиоинтерферометрический Коррелятор) постпроцессорное программное обеспечение позволяет обрабатывать многобазовые астрометрические серии РСДБ наблюдений, проводимые на комплексе «Квазар-КВО» с целью уточнения земных и небесных систем координат, определения ПВЗ и других астрометрических параметров. Исходными данными для постпроцессорного программного обеспечения являются вычисленные аппаратурой коррелятора кросскорреляционные функции РСДБ сигналов и выделенные сигналы генераторов пикосекундных импульсов станций. Обработка многобазовых серий с большим количеством наблюдений ведется в автоматизированном пакетном режиме. Постпроцессорная обработка наблюдений начинается с анализа фаз сигналов генераторов пикосекундных импульсов станций и корреляционных откликов в одиночных частотных каналах. На основе полученных результатов делается предварительный вывод о качестве проведения и процессорной обработки наблюдений. Далее производится синтез частотных каналов с вычислением точных значений групповых задержек радиосигналов для X и S диапазонов, выполняется проверка качества синтеза частотных каналов и разрешение возможной неопределенности, полученные значения используются для вычисления ионосферных задержек. Результаты работы постпроцессорного программного обеспечения коррелятора АРК записываются в файлы стандарта NGS.
В настоящей работе описывается структура постпроцессорного программного обеспечения коррелятора АРК, приводятся алгоритмы обработки данных и основные результаты, иллюстрирующие точностные характеристики пакета постпроцессорной обработки и коррелятора в целом.