Программное обеспечение формирования задания на обработку 6-станционного коррелятора АРК 

Мишин В.Ю. (1)
Шантырь В.А. (1)

(1) Институт прикладной астрономии РАН

АБСТРАКТ

В настоящей работе описывается программное обеспечение формирования задания для коррелятора АРК.
6-станционный коррелятор АРК (Астрометрический Радиоинтерферометрический Коррелятор) предназначен для обработки РСДБ наблюдений комплекса «Квазар-КВО».
Коррелятор выполняет обработку серии РСДБ наблюдений в соответствии с заданием на обработку – набором файлов, содержащих необходимую для работы коррелятора информацию.
Формирование задания осуществляется программным обеспечением, работающем на управляющем компьютере коррелятора в автоматизированном режиме. Исходными данными для программного обеспечения формирования задания являются файл планирования, сформированный программой планирования РСДБ наблюдений SKED, и файлы-отчеты управляющих компьютеров обсерваторий комплекса «Квазар-КВО» (в формате Mark IV Field System).
Результатами работы системы формирования задания являются файлы сканов со списком сканов серии, файлы эфемерид с предварительно вычисленными значениями геометрических задержек и файл задания, содержащий команды для установки режимов работы вычислительных блоков коррелятора и систем воспроизведения РСДБ сигналов, перечень частотных каналов с частотами и номерами дорожек систем воспроизведения,